# `ipaddress` --- IPv4/IPv6 manipulation library

源代码： Lib/ipaddress.py

`ipaddress` 提供了创建、处理和操作 IPv4 和 IPv6 地址和网络的功能。

该模块中的函数和类可以直接处理与IP地址相关的各种任务，包括检查两个主机是否在同一个子网中，遍历某个子网中的所有主机，检查一个字符串是否是一个有效的IP地址或网络定义等等。

这是完整的模块 API 参考—若要查看概述，请见 ipaddress模块介绍.

Added in version 3.3.

## 方便的工厂函数

`ipaddress` 模块提供来工厂函数来方便地创建 IP 地址，网络和接口：

ipaddress.ip_address(address)

  返回一个 `IPv4Address` 或 `IPv6Address` 对象，取决于作为参数传递的 IP 地址。可以提供IPv4或IPv6地址，小于 `2**32` 的整数默认被认为是 IPv4。如果 address 不是有效的 IPv4 或 IPv6 地址，则会抛出 `ValueError`。

      >>> ipaddress.ip_address('192.168.0.1')
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.ip_address('2001:db8::')
      IPv6Address('2001:db8::')

ipaddress.ip_network(address, strict=True)

  返回一个 `IPv4Network` 或 `IPv6Network` 对象，具体取决于作为参数传入的 IP 地址。 address 是表示 IP 网址的字符串或整数。 可以提供 IPv4 或 IPv6 网址；小于 `2**32` 的整数默认被视为 IPv4。 strict 会被传给 `IPv4Network` 或 `IPv6Network` 构造器。 如果 address 不表示有效的 IPv4 或 IPv6 网址，或者网络设置了 host 比特位，则会引发 `ValueError`。

      >>> ipaddress.ip_network('192.168.0.0/28')
      IPv4Network('192.168.0.0/28')

ipaddress.ip_interface(address)

  返回一个 `IPv4Interface` 或 `IPv6Interface` 对象，取决于作为参数传递的 IP 地址。 address 是代表 IP 地址的字符串或整数。 可以提供 IPv4 或 IPv6 地址，小于 `2**32` 的整数默认认为是 IPv4。 如果 address 不是有效的IPv4 或 IPv6 地址，则会抛出一个 `ValueError`。

这些方便的函数的一个缺点是需要同时处理IPv4和IPv6格式，这意味着提供的错误信息并不精准，因为函数不知道是打算采用IPv4还是IPv6格式。更详细的错误报告可以通过直接调用相应版本的类构造函数来获得。

## IP 地址

### 地址对象

`IPv4Address` 和 `IPv6Address` 对象有很多共同的属性。一些只对IPv6 地址有意义的属性也在 `IPv4Address` 对象实现，以便更容易编写正确处理两种 IP 版本的代码。地址对象是可哈希的 hashable，所以它们可以作为字典中的键来使用。

class ipaddress.IPv4Address(address)

  构造一个 IPv4 地址。 如果 address 不是一个有效的 IPv4 地址，会抛出 `AddressValueError` 。

  以下是有效的 IPv4 地址：

  1. 以十进制小数点表示的字符串，由四个十进制整数组成，范围为0--255，用点隔开(例如 `192.168.0.1` )。每个整数代表地址中的八位（一个字节）。不允许使用前导零，以免与八进制表示产生歧义。

  2. 一个32位可容纳的整数。

  3. 一个长度为 4 的封装在 `bytes` 对象中的整数(高位优先)。

      >>> ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1')
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.IPv4Address(3232235521)
      IPv4Address('192.168.0.1')
      >>> ipaddress.IPv4Address(b'\xC0\xA8\x00\x01')
      IPv4Address('192.168.0.1')

  在 3.8 版本发生变更: 前导零可被接受，即使是在可能与八进制表示混淆的情况下也会被接受。

  在 3.9.5 版本发生变更: 前导零不再被接受，并且会被视作错误。IPv4地址字符串现在严格按照glibc的 `inet_pton()` 函数进行解析。

  version

    合适的版本号：IPv4为 `4` ，IPv6为 `6` 。

  max_prefixlen

    在该版本的地址表示中，比特数的总数：IPv4为 `32` ；IPv6为 `128` 。

    前缀定义了地址中的前导位数量，通过比较来确定一个地址是否是网络的一部分。

  compressed
  exploded

    以点符号分割十进制表示的字符串。表示中不包括前导零。

    由于IPv4没有为八位数设为零的地址定义速记符号，这两个属性始终与IPv4地址的 `str(addr)` 相同。暴露这些属性使得编写能够处理IPv4和IPv6地址的显示代码变得更加容易。

  packed

    这个地址的二进制表示——一个适当长度的 `bytes` 对象（最高的八位在最前）。 对于 IPv4 来说是 4 字节，对于 IPv6 来说是 16 字节。

  reverse_pointer

    IP地址的反向DNS PTR记录的名称，例如:

        >>> ipaddress.ip_address("127.0.0.1").reverse_pointer
        '1.0.0.127.in-addr.arpa'
        >>> ipaddress.ip_address("2001:db8::1").reverse_pointer
        '1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa'

    这是可用于执行PTR查询的名称，而不是已解析的主机名本身。

    Added in version 3.5.

  is_multicast

    如果该地址被保留用作多播用途，返回 `True` 。关于多播地址，请参见 RFC 3171 （IPv4）和 RFC 2373 （IPv6）。

  is_private

    如果地址被 iana-ipv4-special-registry (针对 IPv4) 或 iana-ipv6-special-registry (针对 IPv6) 定义为非全局可用则为 `True`，例外情况如下：

    - 对于共享地址空间 (`100.64.0.0/10`) `is_private` 为 `False`

    - 对于映射 IPv4 的 IPv6 地址来说 `is_private` 值由下层 IPv4 地址的语义决定并且以下条件将保持成立 (见 `IPv6Address.ipv4_mapped`):

          address.is_private == address.ipv4_mapped.is_private

    `is_private` 具有与 `is_global` 相反的值，除了对于共享的地址空间（即 `100.64.0.0/10` 范围）来说它们均为 `False`。

    在 3.12.4 版本发生变更: 修复了一些错误的正值和错误的负值。

    - `192.0.0.0/24` 被视为私有但 `192.0.0.9/32` 和 `192.0.0.10/32` 除外（之前：只有 `192.0.0.0/29` 子范围被视为私有）。

    - `64:ff9b:1::/48` 被视为私有。

    - `2002::/16` 被视为私有。

    - 在 `2001::/23` 中存在例外（其余范围被视为私有）: `2001:1::1/128`, `2001:1::2/128`, `2001:3::/32`, `2001:4:112::/48`, `2001:20::/28`, `2001:30::/28`。 这些例外不被视为私有。

  is_global

    如果地址被 iana-ipv4-special-registry (针对 IPv4) 或 iana-ipv6-special-registry (针对 IPv6) 定义为全局可用则为 `True`，例外情况如下：

    对于映射 IPv4 的 IPv6 地址来说 `is_private` 值由下层 IPv4 地址的语义决定并且以下条件将保持成立 (见 `IPv6Address.ipv4_mapped`):

        address.is_global == address.ipv4_mapped.is_global

    `is_global` 具有与 `is_private` 相反的值，除了对于共享的地址空间（即 `100.64.0.0/10` 范围）来说它们均为 `False`。

    Added in version 3.4.

    在 3.12.4 版本发生变更: 修复了一些错误的正值和错误的负值，请参阅 `is_private` 了解详情。

  is_unspecified

    当地址未指定时为 `True` 。 参见 RFC 5735 (IPv4) 或 RFC 2373 (IPv6).

  is_reserved

    如果该地址属于互联网工程任务组（IETF）所规定的其他保留地址，返回 `True` 。

  is_loopback

    如果该地址为一个回环地址，返回 `True` 。关于回环地址，请见 RFC 3330 （IPv4）和 RFC 2373 （IPv6）。

  is_link_local

    如果该地址被保留用于本地链接则为 `True`。 参见 RFC 3927。

IPv4Address.__format__(fmt)

  返回一个IP地址的字符串表示，由一个明确的格式字符串控制。fmt 可以是以下之一: `'s'`，默认选项，相当于 `str()`，`'b'` 用于零填充的二进制字符串，`'X'` 或者 `'x'` 用于大写或小写的十六进制表示，或者 `'n'` 相当于 `'b'` 用于 IPv4 地址和 `'x'` 用于 IPv6 地址。 对于二进制和十六进制表示法，可以使用形式指定器 `'#'` 和分组选项 `'_'`。 `__format__` 被 `format`、 `str.format` 和 f 字符串使用。

      >>> format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
      '192.168.0.1'
      >>> '{:#b}'.format(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
      '0b11000000101010000000000000000001'
      >>> f'{ipaddress.IPv6Address("2001:db8::1000"):s}'
      '2001:db8::1000'
      >>> format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'), '_X')
      '2001_0DB8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'
      >>> '{:#_n}'.format(ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000'))
      '0x2001_0db8_0000_0000_0000_0000_0000_1000'

  Added in version 3.9.

class ipaddress.IPv6Address(address)

  构造一个 IPv6 地址。 如果 address 不是一个有效的 IPv6 地址，会抛出 `AddressValueError` 。

  以下是有效的 IPv6 地址：

  1. 一个由八组四个16进制数字组成的字符串, 每组展示为16位. 以冒号分隔. 这可以描述为 分解 (普通书写). 此字符可以被 压缩 (速记书写) . 详见 RFC 4291 . 例如, `"0000:0000:0000:0000:0000:0abc:0007:0def"` 可以被精简为 `"::abc:7:def"`.

     可选择的是，该字符串也可以有一个作用域ID，用后缀 `%scope_id` 表示。如果存在，作用域ID必须是非空的，并且不能包含 `%`。详见 RFC 4007。例如，`fe80::1234%1` 可以识别节点第一条链路上的地址 `fe80::1234`

  2. 适合 128 位的整数.

  3. 一个打包在长度为 16 字节的大端序 `bytes` 对象中的整数。

      >>> ipaddress.IPv6Address('2001:db8::1000')
      IPv6Address('2001:db8::1000')
      >>> ipaddress.IPv6Address('ff02::5678%1')
      IPv6Address('ff02::5678%1')

  compressed

  地址表示的简短形式，省略了组中的前导零，完全由零组成的最长的组序列被折叠成一个空组。

  这也是 `str(addr)` 对IPv6地址返回的值。

  exploded

  地址的长形式表示，包括所有前导零和完全由零组成的组。

  关于以下属性和方法，请参见 `IPv4Address` 类的相应文档。

  packed
  reverse_pointer
  version
  max_prefixlen
  is_multicast
  is_private
  is_global

    Added in version 3.4.

  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local
  is_site_local

    如果地址被保留用于本地站点则为 `True`。 请注意本地站点地址空间已被 RFC 3879 弃用。 请使用 `is_private` 来检测此地址是否位于 RFC 4193 所定义的本地唯一地址空间中。

  ipv4_mapped

    地址为映射的IPv4地址 (起始为 `::FFFF/96`), 此属性记录为嵌入IPv4地址. 其他的任何地址, 此属性为 `None`.

  scope_id

    对于 RFC 4007 定义的作用域地址，此属性以字符串的形式确定地址所属的作用域的特定区域。当没有指定作用域时，该属性将是 `None`。

  sixtofour

    对于看起来是6to4的地址（以 `2002::/16``开头），如 :RFC:`3056` 所定义的，此属性将返回嵌入的IPv4地址。 对于任何其他地址，该属性将是``None`。

  teredo

    对于看起来是 RFC 4380 定义的Teredo地址（以 `2001::/32` 开头）的地址，此属性将返回嵌入式IP地址对 `(server, client)`。 对于任何其他地址，该属性将是 `None`。

IPv6Address.__format__(fmt)

  请参考 `IPv4Address` 中对应的方法文档。

  Added in version 3.9.

### 转换字符串和整数

与网络模块互操作像套接字模块, 地址必须转换为字符串或整数. 这是使用 `str()` 和 `int()` 内置函数:

    >>> str(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
    '192.168.0.1'
    >>> int(ipaddress.IPv4Address('192.168.0.1'))
    3232235521
    >>> str(ipaddress.IPv6Address('::1'))
    '::1'
    >>> int(ipaddress.IPv6Address('::1'))
    1

请注意，IPv6范围内的地址被转换为没有范围区域ID的整数。

### 运算符

地址对象支持一些运算符。 除非另有说明，运算符只能在兼容对象之间应用（即IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。

#### 比较运算符

地址对象可以用通常的一组比较运算符进行比较。具有不同范围区域ID的相同IPv6地址是不平等的。一些例子:

    >>> IPv4Address('127.0.0.2') > IPv4Address('127.0.0.1')
    True
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') == IPv4Address('127.0.0.1')
    False
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') != IPv4Address('127.0.0.1')
    True
    >>> IPv6Address('fe80::1234') == IPv6Address('fe80::1234%1')
    False
    >>> IPv6Address('fe80::1234%1') != IPv6Address('fe80::1234%2')
    True

#### 算术运算符

整数可以被添加到地址对象或从地址对象中减去。 一些例子:

    >>> IPv4Address('127.0.0.2') + 3
    IPv4Address('127.0.0.5')
    >>> IPv4Address('127.0.0.2') - 3
    IPv4Address('126.255.255.255')
    >>> IPv4Address('255.255.255.255') + 1
    Traceback (most recent call last):
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    ipaddress.AddressValueError: 4294967296 (>= 2**32) is not permitted as an IPv4 address

## IP网络的定义

`IPv4Network` 和 `IPv6Network` 对象提供了一个定义和检查IP网络定义的机制。一个网络定义由一个 掩码 和一个 网络地址 组成，因此定义了一个IP地址的范围，当用掩码屏蔽（二进制AND）时，等于网络地址。 例如，一个带有掩码 `255.255.255.0` 和网络地址 `192.168.1.0` 的网络定义由包括 `192.168.1.0` 到 `192.168.1.255` 的IP地址组成。

### 前缀、网络掩码和主机掩码

有几种相等的方法来指定IP网络掩码。 前缀 `/<nbits>` 是一个符号，表示在网络掩码中设置了多少个高阶位。 一个 网络掩码 是一个设置了一定数量高阶位的IP地址。 因此，前缀 `/24` 等同于IPv4中的网络掩码 `255.255.255.0` 或IPv6中的网络掩码 `ffff:ff00::` 。 此外，主机掩码 是 网络掩码 的逻辑取反，有时被用来表示网络掩码（例如在Cisco访问控制列表中）。 在IPv4中，相当于主机掩码 `0.0.0.255` 的是 `/24` 。

### 网络对象

所有由地址对象实现的属性也由网络对象实现。 此外，网络对象还实现了额外的属性。所有这些在 `IPv4Network` 和 `IPv6Network` 之间是共同的，所以为了避免重复，它们只在 `IPv4Network` 中记录。网络对象是 hashable，所以它们可以作为字典中的键使用。

class ipaddress.IPv4Network(address, strict=True)

  构建一个 IPv4 网络定义。 address 可以是以下之一：

  1. 一个由 IP 地址和可选掩码组成的字符串，用斜线 (`/`) 分开。 IP 地址是网络地址，掩码可以是一个单一的数字，这意味着它是一个 前缀，或者是一个 IPv4 地址的字符串表示。 如果是后者，如果掩码以非零字段开始，则被解释为 网络掩码，如果以零字段开始，则被解释为 主机掩码，唯一的例外是全零的掩码被视为 网络掩码。 如果没有提供掩码，它就被认为是 `/32`。

     例如，以下的*地址*描述是等同的：`192.168.1.0/24`，`192.168.1.0/255.255.255.0``和``192.168.1.0/0.0.0.255`

  2. 一个可转化为32位的整数。 这相当于一个单地址的网络，网络地址是*address*，掩码是 `/32`。

  3. 一个整数被打包成一个长度为 4 的大端序 `bytes` 对象。 其解释类似于一个整数 address。

  4. 一个地址描述和一个网络掩码的双元组，其中地址描述是一个字符串，一个 32 位的整数，一个 4 字节的打包整数，或一个现有的 IPv4Address 对象；而网络掩码是一个代表前缀长度的整数 (例如 `24`) 或一个代表前缀掩码的字符串 (例如 `255.255.255.0`)。

  如果 address 不是一个有效的 IPv4 地址则会引发 `AddressValueError`。 如果掩码不是有效的 IPv4 地址则会引发 `NetmaskValueError`。

  如果 strict 是 `True`，并且在提供的地址中设置了主机位，那么 `ValueError` 将被触发。 否则，主机位将被屏蔽掉，以确定适当的网络地址。

  除非另有说明，如果参数的 IP 版本与 `self` 不兼容，所有接受其他网络/地址对象的网络方法都将引发 `TypeError`。

  在 3.5 版本发生变更: 为*address*构造函数参数添加了双元组形式。

  version
  max_prefixlen

    请参考 `IPv4Address` 中的相应属性文档。

  is_multicast
  is_private
  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local

    如果这些属性对网络地址和广播地址都是True，那么它们对整个网络来说就是True。

  network_address

    网络的网络地址。网络地址和前缀长度一起唯一地定义了一个网络。

  broadcast_address

    网络的广播地址。发送到广播地址的数据包应该被网络上的每台主机所接收。

  hostmask

    主机掩码，作为一个 `IPv4Address` 对象。

  netmask

    网络掩码，作为一个 `IPv4Address` 对象。

  with_prefixlen
  compressed
  exploded

    网络的字符串表示，其中掩码为前缀符号。

    `with_prefixlen` 和 `compressed` 总是与 `str(network)` 相同，`exploded` 使用分解形式的网络地址。

  with_netmask

    网络的字符串表示，掩码用网络掩码符号表示。

  with_hostmask

    网络的字符串表示，其中的掩码为主机掩码符号。

  num_addresses

    网络中的地址总数。

  prefixlen

    网络前缀的长度，以比特为单位。

  hosts()

    返回一个网络中可用主机的迭代器。 可用的主机是属于该网络的所有IP地址，除了网络地址本身和网络广播地址。 对于掩码长度为31的网络，网络地址和网络广播地址也包括在结果中。掩码为32的网络将返回一个包含单一主机地址的列表。

        >>> list(ip_network('192.0.2.0/29').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.1'), IPv4Address('192.0.2.2'),
         IPv4Address('192.0.2.3'), IPv4Address('192.0.2.4'),
         IPv4Address('192.0.2.5'), IPv4Address('192.0.2.6')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/31').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.0'), IPv4Address('192.0.2.1')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.1/32').hosts())
        [IPv4Address('192.0.2.1')]

  overlaps(other)

    如果这个网络部分或全部包含在*other*中，或者*other*全部包含在这个网络中，则为 `True`。

  address_exclude(network)

    计算从这个网络中移除给定的 network 后产生的网络定义。 返回一个网络对象的迭代器。 如果 network 不完全包含在这个网络中则会引发 `ValueError`。

        >>> n1 = ip_network('192.0.2.0/28')
        >>> n2 = ip_network('192.0.2.1/32')
        >>> list(n1.address_exclude(n2))
        [IPv4Network('192.0.2.8/29'), IPv4Network('192.0.2.4/30'),
         IPv4Network('192.0.2.2/31'), IPv4Network('192.0.2.0/32')]

  subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

    根据参数值，加入的子网构成当前的网络定义。 prefixlen_diff 是我们的前缀长度应该增加的数量。 new_prefix 是所需的子网的新前缀；它必须大于我们的前缀。 必须设置 prefixlen_diff 和 new_prefix 中的一个，且只有一个。 返回一个网络对象的迭代器。

        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets())
        [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(prefixlen_diff=2))
        [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
         IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=26))
        [IPv4Network('192.0.2.0/26'), IPv4Network('192.0.2.64/26'),
         IPv4Network('192.0.2.128/26'), IPv4Network('192.0.2.192/26')]
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=23))
        Traceback (most recent call last):
          File "<stdin>", line 1, in <module>
            raise ValueError('new prefix must be longer')
        ValueError: new prefix must be longer
        >>> list(ip_network('192.0.2.0/24').subnets(new_prefix=25))
        [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/25')]

  supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)

    包含这个网络定义的超级网，取决于参数值。 prefixlen_diff 是我们的前缀长度应该减少的数量。 new_prefix 是超级网的新前缀；它必须比我们的前缀小。 必须设置 prefixlen_diff 和 new_prefix 中的一个，而且只有一个。 返回一个单一的网络对象。

        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet()
        IPv4Network('192.0.2.0/23')
        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(prefixlen_diff=2)
        IPv4Network('192.0.0.0/22')
        >>> ip_network('192.0.2.0/24').supernet(new_prefix=20)
        IPv4Network('192.0.0.0/20')

  subnet_of(other)

    如果这个网络是*other*的子网，则返回 `True`。

        >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
        >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
        >>> b.subnet_of(a)
        True

    Added in version 3.7.

  supernet_of(other)

    如果这个网络是*other*的超网，则返回 `True`。

        >>> a = ip_network('192.168.1.0/24')
        >>> b = ip_network('192.168.1.128/30')
        >>> a.supernet_of(b)
        True

    Added in version 3.7.

  compare_networks(other)

    将这个网络与*ohter*网络进行比较。 在这个比较中，只考虑网络地址；不考虑主机位。 返回是 `-1` 、 `0``或``1`。

        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.2/32'))
        -1
        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.0/32'))
        1
        >>> ip_network('192.0.2.1/32').compare_networks(ip_network('192.0.2.1/32'))
        0

    自 3.7 版本弃用: 它使用与"<"、"=="和">"相同的排序和比较算法。

class ipaddress.IPv6Network(address, strict=True)

  构建一个 IPv6 网络定义。 address 可以是以下之一：

  1. 一个由IP地址和可选前缀长度组成的字符串，用斜线（ `/`）分开。 IP地址是网络地址，前缀长度必须是一个数字，即*prefix*。 如果没有提供前缀长度，就认为是 `/128`。

     请注意，目前不支持扩展的网络掩码。 这意味着 `2001:db00::0/24` 是一个有效的参数，而 `2001:db00::0/ffff:ff00::` 不是。

  2. 一个适合128位的整数。 这相当于一个单地址网络，网络地址是*address*，掩码是 `/128`。

  3. 一个整数被打包成一个长度为 16 的大端序 `bytes` 对象。 其解释类似于一个整数的 address。

  4. 一个地址描述和一个网络掩码的双元组，其中地址描述是一个字符串，一个 128 位的整数，一个 16 字节的打包整数，或者一个现有的 IPv6Address 对象；而网络掩码是一个代表前缀长度的整数。

  如果 address 不是一个有效的 IPv6 地址则会引发 `AddressValueError`。 如果掩码对 IPv6 地址无效则会引发 `NetmaskValueError`。

  如果 strict 是 `True`，并且在提供的地址中设置了主机位，那么 `ValueError` 将被触发。 否则，主机位将被屏蔽掉，以确定适当的网络地址。

  在 3.5 版本发生变更: 为*address*构造函数参数添加了双元组形式。

  version
  max_prefixlen
  is_multicast
  is_private
  is_unspecified
  is_reserved
  is_loopback
  is_link_local
  network_address
  broadcast_address
  hostmask
  netmask
  with_prefixlen
  compressed
  exploded
  with_netmask
  with_hostmask
  num_addresses
  prefixlen
  hosts()

    返回一个网络中可用主机的迭代器。 可用的主机是属于该网络的所有IP地址，除了Subnet-Router任播的地址。 对于掩码长度为127的网络，子网-路由器任播地址也包括在结果中。掩码为128的网络将返回一个包含单一主机地址的列表。

  overlaps(other)
  address_exclude(network)
  subnets(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)
  supernet(prefixlen_diff=1, new_prefix=None)
  subnet_of(other)
  supernet_of(other)
  compare_networks(other)

    请参考 `IPv4Network` 中的相应属性文档。

  is_site_local

    如果这些属性对网络地址和广播地址都是True，那么对整个网络来说就是True。

### 运算符

网络对象支持一些运算符。 除非另有说明，运算符只能在兼容的对象之间应用（例如，IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。

#### 逻辑运算符

网络对象可以用常规的逻辑运算符集进行比较。网络对象首先按网络地址排序，然后按网络掩码排序。

#### 迭代

网络对象可以被迭代，以列出属于该网络的所有地址。 对于迭代，所有 主机都会被返回，包括不可用的主机（对于可用的主机，使用 `hosts()` 方法）。 一个例子:

    >>> for addr in IPv4Network('192.0.2.0/28'):
    ...     addr
    ...
    IPv4Address('192.0.2.0')
    IPv4Address('192.0.2.1')
    IPv4Address('192.0.2.2')
    IPv4Address('192.0.2.3')
    IPv4Address('192.0.2.4')
    IPv4Address('192.0.2.5')
    IPv4Address('192.0.2.6')
    IPv4Address('192.0.2.7')
    IPv4Address('192.0.2.8')
    IPv4Address('192.0.2.9')
    IPv4Address('192.0.2.10')
    IPv4Address('192.0.2.11')
    IPv4Address('192.0.2.12')
    IPv4Address('192.0.2.13')
    IPv4Address('192.0.2.14')
    IPv4Address('192.0.2.15')

#### 作为地址容器的网络

网络对象可以作为地址的容器。 一些例子:

    >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[0]
    IPv4Address('192.0.2.0')
    >>> IPv4Network('192.0.2.0/28')[15]
    IPv4Address('192.0.2.15')
    >>> IPv4Address('192.0.2.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
    True
    >>> IPv4Address('192.0.3.6') in IPv4Network('192.0.2.0/28')
    False

## 接口对象

接口对象是 hashable 的，所以它们可以作为字典中的键使用。

class ipaddress.IPv4Interface(address)

  构建一个 IPv4 接口。 address 的含义与 `IPv4Network` 构造器中的一样，不同之处在于任意主机地址总是会被接受。

  `IPv4Interface` 是 `IPv4Address` 的一个子类，所以它继承了该类的所有属性。 此外，还有以下属性可用：

  ip

    地址（`IPv4Address`）没有网络信息。

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.ip
        IPv4Address('192.0.2.5')

  network

    该接口所属的网络（`IPv4Network`）。

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.network
        IPv4Network('192.0.2.0/24')

  with_prefixlen

    用前缀符号表示的接口与掩码的字符串。

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_prefixlen
        '192.0.2.5/24'

  with_netmask

    带有网络的接口的网络掩码字符串表示。

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_netmask
        '192.0.2.5/255.255.255.0'

  with_hostmask

    带有网络的接口的主机掩码字符串表示。

        >>> interface = IPv4Interface('192.0.2.5/24')
        >>> interface.with_hostmask
        '192.0.2.5/0.0.0.255'

class ipaddress.IPv6Interface(address)

  构建一个 IPv6 接口。 address 的含义与 `IPv6Network` 构造器中的一样，不同之处在于任意主机地址总是会被接受。

  `IPv6Interface` 是 `IPv6Address` 的一个子类，所以它继承了该类的所有属性。 此外，还有以下属性可用：

  ip
  network
  with_prefixlen
  with_netmask
  with_hostmask

    请参考 `IPv4Interface` 中的相应属性文档。

### 运算符

接口对象支持一些运算符。 除非另有说明，运算符只能在兼容的对象之间应用（即IPv4与IPv4，IPv6与IPv6）。

#### 逻辑运算符

接口对象可以用通常的逻辑运算符集进行比较。

对于相等比较（`==` 和 `!=`），IP地址和网络都必须是相同的对象才会相等。 一个接口不会与任何地址或网络对象相等。

对于排序 (`<`、`>` 等)，规则是不同的。 具有相同 IP 版本的接口和地址对象可以被比较，而地址对象总是在接口对象之前排序。 两个接口对象首先通过它们的网络进行比较，如果它们是相同的，则通过它们的 IP 地址进行比较。

## 其他模块级别函数

该模块还提供以下模块级函数：

ipaddress.v4_int_to_packed(address)

  以网络（大端序）顺序将一个地址表示为 4 个打包的字节。address 是一个 IPv4 IP 地址的整数表示。 如果整数是负数或太大而不满足 IPv4 IP 地址要求，会触发一个 `ValueError`。

      >>> ipaddress.ip_address(3221225985)
      IPv4Address('192.0.2.1')
      >>> ipaddress.v4_int_to_packed(3221225985)
      b'\xc0\x00\x02\x01'

ipaddress.v6_int_to_packed(address)

  以网络（大端序）顺序将一个地址表示为 4 个打包的字节。address 是一个IPv6 IP地址的整数表示。 如果整数是负数或太大而不满足 IPv6 IP 地址要求，会触发一个 `ValueError`。

ipaddress.summarize_address_range(first, last)

  给出第一个和最后一个 IP 地址，返回总结的网络范围的迭代器。 first 是范围内的第一个 `IPv4Address` 或 `IPv6Address`，last 是范围内的最后一个 `IPv4Address` 或 `IPv6Address`。 如果 first 或 last 不是IP地址或不是同一版本则会引发 `TypeError`。 如果 last 不大于 first，或者 first 的地址版本不是 4 或 6 则会引发 `ValueError`。

      >>> [ipaddr for ipaddr in ipaddress.summarize_address_range(
      ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.0'),
      ...    ipaddress.IPv4Address('192.0.2.130'))]
      [IPv4Network('192.0.2.0/25'), IPv4Network('192.0.2.128/31'), IPv4Network('192.0.2.130/32')]

ipaddress.collapse_addresses(addresses)

  返回一个 `IPv4Network` 或 `IPv6Network` 对象的迭代器。 addresses 是一个 `IPv4Network` 或 `IPv6Network` 对象的迭代器。 如果 addresses 包含混合版本的对象则会引发 `TypeError`。

      >>> [ipaddr for ipaddr in
      ... ipaddress.collapse_addresses([ipaddress.IPv4Network('192.0.2.0/25'),
      ... ipaddress.IPv4Network('192.0.2.128/25')])]
      [IPv4Network('192.0.2.0/24')]

ipaddress.get_mixed_type_key(obj)

  返回一个适合在网络和地址之间进行排序的键。 地址和网络对象在默认情况下是不可排序的；它们在本质上是不同的，所以表达式:

      IPv4Address('192.0.2.0') <= IPv4Network('192.0.2.0/24')

  是没有意义的。 然而，有些时候，你可能希望让 `ipaddress` 对这些进行排序。 如果你需要这样做，你可以使用这个函数作为 `sorted()` 的 key 参数。

  obj 是一个网络或地址对象。

## 自定义异常

为了支持来自类构造函数的更具体的错误报告，模块定义了以下异常：

exception ipaddress.AddressValueError(ValueError)

  与地址有关的任何数值错误。

exception ipaddress.NetmaskValueError(ValueError)

  与网络掩码有关的任何数值错误。